课程名称

**授课教师**

吴晓峰 高级讲师（[email@fudan.edu.cn](mailto:email@fudan.edu.cn)）

**助教**

助教（[email@m.fudan.edu.cn](mailto:email@m.fudan.edu.cn)）

目录

[第一讲 信号、信息及其描述 3](#_Toc148373065)

[一、信号与图像的基本概念 3](#_Toc148373066)

[（一）信号的概念 3](#_Toc148373067)

[（二）图像与视频信号 3](#_Toc148373068)

[二、信号的来源 3](#_Toc148373069)

[（一）人体来源 3](#_Toc148373070)

[（二）电子学类来源 3](#_Toc148373071)

[（三）非电子学的自然科学与工程技术类来源 4](#_Toc148373072)

[（四）社会科学类来源 4](#_Toc148373073)

[三、信号与图像的采集——“感” 4](#_Toc148373074)

[四、信号与图像的分析处理——“知” 4](#_Toc148373075)

[（一）语音信号的分析与处理 4](#_Toc148373076)

[（二）图像的分析与处理 4](#_Toc148373077)

[（三）医学图像的分析与处理 5](#_Toc148373078)

[五、信息与消息 5](#_Toc148373079)

[（一）信息与消息的概念 5](#_Toc148373080)

[（二）信息与消息的区别 5](#_Toc148373081)

[六、香农的信息论 6](#_Toc148373082)

[（一）形式化假说 6](#_Toc148373083)

[（二）非决定论 6](#_Toc148373084)

[（三）不确定性 6](#_Toc148373085)

[七、知识与情报 6](#_Toc148373086)

[（一）知识 6](#_Toc148373087)

[（二）情报 6](#_Toc148373088)

[八、信号 6](#_Toc148373089)

[（一）信号的必要性 6](#_Toc148373090)

[（二）信源的数学模型及分类 6](#_Toc148373091)

[（三）信源的自信息量 7](#_Toc148373092)

[第二讲 信息技术中的“感”——信号采集 7](#_Toc148373093)

[一、信息技术 7](#_Toc148373094)

[（一）什么是信息技术 7](#_Toc148373095)

[（二）信息技术的发展 7](#_Toc148373096)

[二、信号图像的“感” 8](#_Toc148373097)

[（一）传感器概论 8](#_Toc148373098)

[（二）感知 9](#_Toc148373099)

[（三）传感器 10](#_Toc148373100)

[三、信息化、数字化、数智化 10](#_Toc148373101)

[（一）信号的采样 10](#_Toc148373102)

[（二）信号的量化 11](#_Toc148373103)

[（三）典型的数字信号处理系统 11](#_Toc148373104)

[（四）采样定理 12](#_Toc148373105)

[（五）信号采样中如何选择元器件 12](#_Toc148373106)

[第三讲 医学信号的识别和监测 12](#_Toc148373107)

[一、医学信号的基本概念 12](#_Toc148373108)

[（一）医学信号分类 12](#_Toc148373109)

[（二）医学信号研究的正问题和逆问题 12](#_Toc148373110)

[（三）医学信号特点：复杂信号 13](#_Toc148373111)

[二、常见的医学信号 13](#_Toc148373112)

[三、心电信号的检测与分析 13](#_Toc148373113)

[四、超声多普勒血流信号的检测与分析 13](#_Toc148373114)

[第四讲 医学图像及其分析处理 13](#_Toc148373115)

[一、医学图像的基本概念 13](#_Toc148373116)

[（一）医学图像的感与知 13](#_Toc148373117)

[（二）目前常用的医学图像 14](#_Toc148373118)

第一讲 信号、信息及其描述

2023.9.4 / 2023.9.11

一、信号与图像的基本概念

（一）信号的概念

**信号**是随时间变化的某种物理量（声、光、电[磁]等）。

**电信号 x(t) ：**随时间变化的电压或电流。

***例如：***心电信号——电压随时间变化的函数。

***例如：***语音信号——空气压力随时间变化的函数。

（二）图像与视频信号

**灰度图像 I(x, y)** 是随空间位置变化的亮度信号。

**彩色图像**是随空间位置变化的三基色（RGB）信号。

4.**视频**是随时间变化的灰度图像或彩色图像。

二、信号的来源

（一）人体来源

**人类获取信息的方式：**视觉＞听觉＞触觉＞嗅觉＞味觉

**视觉的形成：**眼球成像→信号转换→神经处理传输→大脑形成视觉

（二）电子学类来源

交流电电流信号、脑电信号、Chip信号、FM信号等。

**医学图像：**投影X射线、X射线计算机断层（X-CT）、超声、磁共振（MRI）、放射性核素、红外、分子、光声图像等。

（三）非电子学的自然科学与工程技术类来源

微粒质量浓度信号、大坝水位（海平面）信号等。

（四）社会科学类来源

人口数量信号、股票信号等。

三、信号与图像的采集——“感”

**“感”的本质：**信号、图像的采集过程

**形式：**

1. 物理参量和逻辑值：物理参量——人口、股票等数据；逻辑值——症状有无（可用0/1表示）；

2. 一维波形：如心电图、脑电图、语音信号、地震波等；


3. 二维图像：如文字、指纹、地图、照片等。

**采集方式：**传感器

四、信号与图像的分析处理——“知”


**“知”的本质：**信号、图像的分析与处理

（一）语音信号的分析与处理




（二）图像的分析与处理


**傅里叶变换：**时间域→频率域



（三）医学图像的分析与处理

**图像降噪：**提高成像质量，抑制噪声，增强对比度



**图像分析：**感兴趣病灶的分割与特征提取

**手术导航：**医学影像与微创、无创手术结合

**疗效评估：**术前、术后药物治疗或手术治疗评估

五、信息与消息

（一）信息与消息的概念

**信息**是人和自然界中需传送、交换、存贮和提取的**抽象内容**。为了传送和交换，通过**语言、文字、图像和数据**表示出来。

**消息**是表示**信息**的**语言、文字、图像和数据**等。有时仍不便传送和交换，需要借助**信号**（电、光、声等物理量）来运载。（**消息**是用语言、文字、数据、符号、音符、图像等能被人们的感觉器官所感知的形式，对客观物质运动和主观思维活动的一种**表述**。）

（二）信息与消息的区别

人们通过通信接收到消息后，得到的是关于描述事物状态的具体内容。例如听气象广播，天气预报为“晴间多云”，这就告诉了我们某地的气象状态，而“晴间多云”这广播语言则是对气象状态的具体表述。

消息中包含信息，是信息的载体。得到消息，从而获得信息。

六、香农的信息论

香农认为，信息是用来消除不确定性的东西。香农对信息具有三个观点：

（一）形式化假说

通信的基本问题是在消息的接收端精确或近似地复制发送端发出的消息。通信中消息的意义和效果与通信技术本身没有关系。

（二）非决定论

一个实际的消息总是从可能发生的消息集合中选择出来的；因此，系统必须对每种选择都能工作。

（三）不确定性

人们只有在两种情况下采用通信的需要：一是自己有某种形式的消息要告知对方，而估计对方“不知道”这个消息；二是自己有某种“疑问”要询问对方，而估计对方能做出一定的解释。

七、知识与情报

（一）知识

**知识**是人们根据某种目的，从自然界收集得来的数据中，整理、概括、提取得到有价值的、人们所需的信息。知识是一种具有普遍和概括性质的高层次的**信息**。

**知识**是信息，但不等于信息的全体。**知识**是以实践为基础，通过抽象思维，对客观事物规律性的概括。知识信息只是人类社会中客观存在的部分信息。

（二）情报

根据情报学中的定义，**情报**是人们对于某个特定对象所见、所闻、所理解而产生的**知识**。

八、信号

（一）信号的必要性

在各种实际通信系统中，为克服时间或空间的限制而进行通信，往往必须对消息进行加工处理。把消息变换成适合信道传输的物理量，这种物理量称为信号（如电信号、光信号、声信号、生物信号等)。**信号携带着消息，是消息的运载工具。**

（二）信源的数学模型及分类

1. 离散信源

离散信源指信源输出的都是单个符号的消息，符号集的取值是有限的或可数的。数学上表示为：

且满足

其中，*X*为样本空间；*P*(*x*)为每个符号出现的概率，称为先验概率。

2. 连续信源

连续信源指信源输出的都是单个符号的消息，符号集的取值是连续的或取值是实数集*R*= (-∞, +∞)。

并满足

（三）信源的自信息量

1. 自信息量的定义

不确定性*I*是概率的函数*I*[*P*(*x*)]。

一次测量获得的信息量为*I*[*P*1(*x*)]-*I*[*P*2(*x*)]。

如果事件*ai*发生的概率为*P*(*ai*)，事件*ai*发生所含有的信息量，就称为**自信息量**，表示为*I*[*P*(*ai*)]。计算公式如：

2. 自信息量的特点

（1）如果*P*1(*a*1)>*P*2(*a*2)，则*I*[*P*1(*a*1)]<*I*[*P*2(*a*2)]

（2）当*P*(*ai*)=1，则*I*[*P*(*ai*)]=0

（3）当*P*(*ai*)=0，则*I*[*P*(*ai*)]=∞

（4）两个独立事件联合信息量等于他们分别的信息量之和

第二讲 信息技术中的“感”——信号采集

2023.9.18 / 2023.9.25

一、信息技术

（一）什么是信息技术

广义上，信息技术是对信息的获取、存储、加工、传递和利用的技术。

狭义上，信息技术是指利用电子计算机和现代通信手段获取、存储、加工、传递和利用的技术（IT）。

（二）信息技术的发展

1. 第一次信息技术革命：语言的使用

人类最初通过手势、表情等肢体动作来表达传递信息。经长期演化，逐渐产生了语言的沟通和表达，语言逐渐成为思想交流和信息传播不可缺少的工具。

2. 第二次信息技术革命：文字的出现与使用

语言的局限在于转瞬即逝，难以保存。文字的出现和使用，让人类对信息的保存和传播超越了时间和地域的局限。

3. 第三次信息技术革命：印刷术的发明与使用

我国是印刷术的发源地，印刷术和造纸术、指南针、火药并称为我国古代科技的四大发明。在公元7世纪初的隋唐之际，我国发明了雕版印刷术；北宋时期的平民毕昇，在我国和世界上最早发明了活字印刷术。

4. 第四次信息技术革命：电报、电话、电视等的发明与普及使用

19世纪30年代，以塞缪尔·莫尔斯为代表的一批发明家发明了电报；1876年，亚历山大·贝尔发明了电话。电报、电话、电视等技术实现了信息的远距离传输。

5. 第五次信息技术革命：计算机与互联网的使用

计算机处理速度快，存储容量大，计算精度高,通用性强，大大扩展和延伸了人们的信息处理和存储能力。互联网使信息的交流和传播在时间和空间上大大缩短和缩小，使整个世界成为地球村。

二、信号图像的“感”

（一）传感器概论

1. 传感器的相关用语与定义

**传感器**是将物理、化学、生物等自然科学和机械、土木、化工等工程技术中的非电信号转换成电信号的换能器。相应的英文单词为**Sensor**或**Transducer**。注意, 若在英文文献中**Sensor**和**Transducer**，甚至还有**Actuator**同时出现时，则**Transducer**应译为“换能器”，是指将自然科学和工程技术中的非电能量转换成电能的设备。

2. 传感器的作用


传感器的作用是将非电学量（如角度、位移、速度、加速度、压力、温度、湿度、声强、光照强度等）转化为电学量（如电压、电流、电阻、电容等）（即将各类物理量变为电量）。

3. 传感器的组成

传感器一般由**敏感元件**与**转换元件**组成，这二者是传感器的基本部分。

**敏感元件（sensing element）**是指传感器中能直接感受或响应被测量，并输出与被测量成确定关系的其他量（一般为非电量）部分。

**转换元件（transduction element）**是指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的可用输出信号（一般为电信号）部分。



4. 传感器的特性

传感器是信息系统的源头。在客观对象的测量、测试、检测、监测、分析、定位、跟踪、导航、制导、控制及健康管理等系统中,传感器是不可缺少的且在一定程度上是决定系统性能的重要部件。

传感器是科学和工程结合产物，既依赖于科学的新现象和新规律，又依赖于新技术和工艺。

传感器分类方法很多，而且互相交叉，一般以被测量参数来分类和以测量原理两种分类为主：

被测量参数分类可分为温度、压力、流量、位移、速度、加速度、粘度、湿度等传感器，又除去模拟量以外，还有离散量（开关等）传感器等。

按测量原理分类可分为根据电阻定律的电位计式、应变式传感器，根据变磁阻原理的电感式、差动变压器式、电涡流式传感器，根据半导体理论的半导体力敏、热敏、光敏、气敏等固态传感器。

5. 传感器的发展趋势

**（1）新型传感器的开发**

采用新原理、开发新材料、采用新工艺；从结构型为主变为物性型为主；采用仿生原理（机器人研究中仿人视觉、触觉等感觉的传感器）。

**（2）传感器的集成（系统）化、多功能化、微型化**

点→线→面→体；单一类型→多类型；单一功能→多功能；MEMS技术。

**（3）传感器的智能化**

“电五官”+“电脑”=智能化传感器；信号检测转换功能+记忆、存储、解析、处理及自诊断、自适应。


**（4）网络化**

空间、时间上的大跨度，信号图像的传输→物联网。

（二）感知

1. 智能感知技术

人从自然界和环境中获得信息的过程，可以抽象和表示为信息在系统中流动的过程，这个过程包括信息的**“获取”**、**“传输”**、**“处理”**和**“反馈”**，承担这些任务的（典型）信息系统分别是**“感知系统”**、**“通信系统”**、**“处理系统”**和**“控制系统”**，其关系如下图所示：



**智能感知（Intelligent Sensing）**区别于传统的感知技术，具有以下三点基本特征：

* 在感知的过程中形成对感知对象的知识积累和一定的推理规则；
* 具有自适应能力，感知能力能够随环境变化而相应调整；
* 在主动传感系统中，具有信息反馈结构和能力，信息处理的结果能够影响系统发射。

2. 物联网之感知社会论

**物联网**是一个以感知物理世界为目的的物物互联的综合信息系统。简单来说就是八个字：物物互联，感知世界。物联网服务的对象是人类社会，所关注的重点是物理世界，**感知**是物联网的**核心**。

**物联网的感知社会理论体系**是建立在已有的智能化与网络化基础之上的全新理论体系。物联网将在人类社会与物理世界之间建立起一套社会化的感知体系，使人类文明实现新的升华。


3. 常见的被测物理量


* **机械量：**长度、厚度、位移、速度、加速度、旋转角、转数、质量、重量、力、压力、真空度、力矩、风速、流速、流量;
* **声：**声压、噪声
* **磁：**磁通、磁场
* **温度：**温度、热量、比热
* **光：**亮度、色彩

（三）传感器

1. 电阻式传感器

**电阻式传感器**是把被测量转换为电阻变化的一种传感器,按工作的原理可分为:变阻器式、电阻应变式、热敏式、光敏式、电敏式。



 如图为直线位移型电阻式传感器，当被测位移量*x*变化时，电刷触点2沿变阻器移动，则任意位置2点与3点之间的电阻值为：


传感器灵敏度公式为：

其中*k*1是单位长度的电阻值。

三、信息化、数字化、数智化

数字化就是把自然界的物理量转化为虚拟的消息体。


（一）信号的采样



如图，采样的频率越高，就越逼近原本的情况，获得的声音品质就越好。

（二）信号的量化

自然界中的量的范围可以很大，但测量仪器上量的范围相对较小，因此，要把自然界的量转化为可测量的量。通过放大器，就可以实现幅度的缩放。这一过程就是量化，而量化中的基本概念就是逼近，逼近的一个基本方法是对分逼近。




如图，在采集了自然量后，还需要将其量化。有一段正弦声波，假设量化位数为3，即存储的数据只有000、001、010、011、100、101、110、111这8种可能。现在还是等距离采样，不过采样的点只能落在最近的红线上。此时，每个点纵坐标的取值只有23，即只有8种可能。

量化位数越大，声音效果越好。

（三）典型的数字信号处理系统

**模拟信号*x*(*t*)：**时间和幅度上都是连续的信号。自然界的大多数物理量都是模拟量，具有无限精度。

**数字信号*y*(*n*)：**时间和幅度上都是离散的信号。计算机可以处理的量是数字量，可以用整数来表示。



（四）采样定理

如何用最少的抽样获取最精确的、可以还原的量？采样定理（抽样定理）回答了这个问题。

设*x*(*t*)是带限实信号，则抽样后信号频谱不混叠的充分条件为：

抽样频率*fs*满足

或抽样间隔*T*满足

是频谱不混叠最小抽样频率；是频谱不混叠最大抽样间隔。

（五）信号采样中如何选择元器件

信号特性包括幅度范围、频率范围、允许误差；元器件参数包括可测范围、转换速度、转换精度。

第三讲 医学信号的识别和监测

2023.10.9

一、医学信号的基本概念

（一）医学信号分类

人作为活着的生物体，存在本能的反应，会对外界发出主动信号，包括电（如脑电、心电、肌电等）、磁、光、压力等。同时，也存在外源激励人体、人体响应而被动发生的信号，如X射线、超声、激光、红外线等。

（二）医学信号研究的正问题和逆问题

在医学信号研究中，通过人体考察信号的问题是正问题，通过信号得知人体信息的问题是逆问题。例如，心电正问题是“心脏活动在体表面的心电分布”，心电逆问题是“从体表心电来推断心脏的活动（即医生应用心电图进行诊断）”。

逆问题，即解读信号的问题，通常要比正问题更加复杂。

（三）医学信号特点：复杂信号

1. 随机性

医学信号不可能用确定的数学函数来描述，其规律从大量统计结果中呈现。此外，生物系统在外在因素作用下具有适应能力，处于不断的调整之中，因此医学信号具有非平稳性。

2. 背景噪声强——强噪声弱信号

噪声与信号的结合方式包括：

* **加法性：***x*(*t*)=*s*(*t*)+*n*(*t*)
* **乘法性：***x*(*t*)=*s*(*t*)·*n*(*t*)
* **卷积性：***x*(*t*)=*s*(*t*)\**n*(*t*)

二、常见的医学信号

常见的医学信号有：

* **生理电信号：**心电、脑电、肌电、胃电、眼电等。
* **声音信号：**心音信号、打鼾声信号、呼吸音信号、肠鸣音信号等。
* **超声多普勒血流信号**（测胎心音）。
* **压力/压强信号：**血压信号、脉搏波信号、胎动信号、结肠压力信号、足底压力信号灯。
* **光信号**（测血氧饱和度）。
* **磁信号：**心磁信号、脑磁信号等。

三、心电信号的检测与分析

四、超声多普勒血流信号的检测与分析

第四讲 医学图像及其分析处理

2023.10.9

一、医学图像的基本概念

（一）医学图像的感与知

**感：**医学成像系统——图像形成过程。借助于某种介质（如X射线、电磁场、超声波、放射 性核素等）与人体相互作用，将人体内组织器官的结构、功能信息传递出来，通过传感器接收及其相应的算法，最终以图像的方式表现出来，提供给诊断医生

**知：**医学图像分析与处理——获得图像之后。

（二）目前常用的医学图像

* 放射科
  + X射线透射图像
  + CT（计算机断层扫描）图像
  + MR（磁共振）图像
* 超声科
  + 超声图像
* 核医学科
  + PET（正电子发射断层扫描）图像
  + SPECT（单光子发射断层扫描）图像

第五讲 物联网技术及应用——智能化网络化的信息采集

2023.10.16

一、物联网概述

（一）物联网（IoT）提出的背景

**经济危机下的推手：**经济长波理论；过去10年间，互联网技术取得巨大成功；

**传感技术的成熟：**随着微电子技术的发展，涉及人类生活、生产、管理等方方面面的各种传感器已经比较成熟；

**网络接入与信息处理能力大幅提高：**目前，随着网络接入多样化、IP宽带化和计算机软件技术的飞跃发展，基于海量信息收集和分类处理的能力大大提高。

（二）物联网的概念

物联网（Internet of Things）——Internet代表计算机通过标准协议连接形成的全球性网络；Things代表客观世界的物理实体；Internet of Things就是由可唯一标识的物理实体通过标准协议形成的全球性网络。

物联网是由具有自我标识、感知和智能的物理实体基于通信技术相互连接形成的网络，这些物理设备可以在无需人工干预的条件下实现协同和互动，为人们提供智慧和集约的服务。传感器是物联网的基础，是物联网的组成部分。

（三）物联网的特征

**感知：**全面感知，即利用RFID、传感器、二维码等能够随时随地采集物体的动态信息；

**传输：**可靠传输，即通过网络将感知的各种信息进行实时传送；

**智能：**智能处理，即利用计算机技术，及时对海量的数据进行信息控制，形成人与物的沟通。

感知包括对物体静态数据及属性的感知（如RFID、红外感应器、激光扫描、二维码等），对物理固定属性的动态感知（如传感器网、GPS等），对环境模糊信息的感知（如视频探头等）。

二、物联网的网络架构

* 上层：互联网络
  + 物联网的信息存储
  + 物联网的计算决策
* 中层：泛在接入
  + 无线网络（蜂窝、WIFI等）
  + 有线网络
* 下层：物物网络
  + 智能嵌入式设备
  + 感知、标识和通信
  + 协同、互动

三、EPC物联网：系统结构

物联网概念一经提出，立即受到各国政府、企业和学术界的重视，在需求和研发的相互推动下，迅速热遍全球。目前国际上对物联网的研究逐渐明朗起来，最典型的解决方案有欧美的EPC（Electronic Product Code，电子产品码）系统和日本的UID（Universal identification，泛在识别）系统。这里着重介绍EPC物联网。

EPC系统是一个先进的、综合性的和复杂的系统。它由**EPC编码体系、RFID系统及信息网继系统三个部分**组成，主要包括**六个方面**：EPC编码、EPC标签、读写器、EPC中间件、对象名称解析服务（ONS）和EPC信息服务（EPCIS）。